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[bookmark: _Toc10549497]Installer un lecteur réseau

Procédure
Monter un disque réseau
	Commande
	Description

	apt install lftp
	→ Installation d’un client FTP

	apt install smbclient
	→ Installation du client SMB

	smbclient -L //srv-prod-20.cartoflex.lan -U dnguyen
	→ Tentative de connexion SMB au disque partagé

	mkdir -p /mnt/commun
	→ Création du point de montage

	dmesg | tail -50
	→ Consulter le log d’erreur

	smbclient //srv-prod-20.cartoflex.lan/COMMUN -U dnguyen
	→ Tester si SMB fonctionne bien – Mode simple

	smbclient -L //srv-prod-20.cartoflex.lan -U dnguyen -d 2
	→ Tester si SMB fonctionne bien (demande le mdp)

	mount -t cifs //192.168.100.13/COMMUN /mnt/commun -o username=dnguyen,password=donnyn,vers=3.0
	→ Monter le lecteur réseau sur le Debian de Pierrick
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Autres commandes
	Commande
	Description

	ip a
	→ Connaître son adresse IP

	chmod +x executer.sh
	→ Rendre un fichier exécutable

	cp -r /home/source/ /home/destination/
	→ Copier tout le contenu d'un répertoire vers un autre répertoire [-r] Récursif

	cat /etc/os-release
	→ Connaître la version de Debian

	lsusb
	→ Voir les devices branchés en USB

	mv ancien_nom.md nouveau_nom.md
	→ Renommer un fichier

	pwd
	→ Où suis-je ?

	su -
	→ Se connecter en tant que root

	su - donny
	→ Se connecter en tant que donny

	apt-get update
	→ Mise à jour des packets

	tar -xvf fichier.tar
	→ Décompression

	whoami
	→ Indiquer en quoi je suis connecté





Modifier la crontab
> sudo crontab -e

# 30 17 * * 1-5 /usr/local/bin/upload-csv-ftp.sh
   → Tous les jours de la semaine à 17h30

┌ minute (0)
│ ┌ heure (17)
│ │ ┌ jour du mois (*)
│ │ │ ┌ mois (*)
│ │ │ │ ┌ jour de la semaine (1-5 = lundi-vendredi)
│ │ │ │ │
0 17 * * 1-5
Utilisation de NANO
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	Commande
	Description
	
	Commande
	Description

	Ctrl + X
	Quitter
	
	Alt + U
	Annuler

	Ctrl + K
	Couper
	
	Alt + 6
	Copier

	Ctrl + O
	Sauvegarder
	
	Alt + E
	Refaire

	Ctrl + F
	Chercher
	
	Alt + U
	Annuler

	Ctrl + /
	Aller à la ligne
	
	
	


Python
	Commande
	Description

	source projet/env/bin/activate
	→ Activer l'environnement virtuel Python

	(env) > deactivate
	→ Désactiver l'environnement virtuel Python

	(env) > python
	→ Renommer un fichier
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Au passage, on a aussi découvert un second point intéressant : sur cette machine, mount.cifs semble avoir
un probléme avec la résolution du nom  srv-prod-2e. cartoflex.lan, alors que ping, nc et smbclient le

résolvent correctement. Utiliser directement I'lP dans /etc/fstab sera donc plus robuste.
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