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[bookmark: _Toc10549497]Détecter un port COM
Sous Windows
Cas 1 : Le logiciel demande un port COM (le plus courant)
1. Branche le périphérique. 
2. Ouvre le Gestionnaire de périphériques (Win + X → Gestionnaire de périphériques). 
3. Développe Ports (COM et LPT). 
4. Tu devrais voir quelque chose comme :
USB Serial Device (COM5)
ou
Arduino Uno (COM3)
5. Le numéro à utiliser est COM5, COM3, etc.
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