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Astuces

	Démarrer en mode sans échec
Méthode 1 : Depuis Windows + Shit + Redémarrer
	1. Maintenez la touche Maj (Shift) enfoncée et cliquez sur Redémarrer. 
2. Dans le menu bleu, choisissez : 
· Dépannage 
· Options avancées 
· Paramètres 
· Redémarrer 

	Démarrer en mode sans échec
Méthode 2 : Via msconfig
	1. Appuyez sur Windows + R. 
2. Tapez msconfig puis Entrée. 
3. Ouvrez l'onglet Démarrer. 
4. Cochez Démarrage sécurisé puis Minimal. 
5. Cliquez sur OK et redémarrez.

	Changer la lettre d’un lecteur USB
	1. Faites un clic droit sur le bouton Démarrer. 
2. Choisissez Gestion du disque. 
3. Repérez votre clé USB (G:). 
4. Faites un clic droit dessus, puis sélectionnez Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès…. 
5. Cliquez sur Modifier…. 
6. Choisissez la lettre E: dans la liste déroulante. 

	Applications de démarrage Windows
	1. Win + R
2. Shell:startup
3. Coller le raccourcis

	Affichage - Réinitialise le pilote graphique
	Win + Ctrl + Maj + B

	Affichage – Haut Bas (mais ne fonctionne plus trop)
	Ctrl + Alt + ↑
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